 -- Copyright (C) 1991-2013 Altera Corporation
 -- Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions 
 -- and other software and tools, and its AMPP partner logic 
 -- functions, and any output files from any of the foregoing 
 -- (including device programming or simulation files), and any 
 -- associated documentation or information are expressly subject 
 -- to the terms and conditions of the Altera Program License 
 -- Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License 
 -- Agreement, or other applicable license agreement, including, 
 -- without limitation, that your use is for the sole purpose of 
 -- programming logic devices manufactured by Altera and sold by 
 -- Altera or its authorized distributors.  Please refer to the 
 -- applicable agreement for further details.
 -- 
 -- This is a Quartus II output file. It is for reporting purposes only, and is
 -- not intended for use as a Quartus II input file. This file cannot be used
 -- to make Quartus II pin assignments - for instructions on how to make pin
 -- assignments, please see Quartus II help.
 ---------------------------------------------------------------------------------



 ---------------------------------------------------------------------------------
 -- NC            : No Connect. This pin has no internal connection to the device.
 -- DNU           : Do Not Use. This pin MUST NOT be connected.
 -- VCCINT        : Dedicated power pin, which MUST be connected to VCC  (1.2V).
 -- VCCIO         : Dedicated power pin, which MUST be connected to VCC
 --                 of its bank.
 --					Bank 1:		3.3V
 --					Bank 2:		3.3V
 --					Bank 3:		3.3V
 --					Bank 4:		3.3V
 --					Bank 5:		3.3V
 --					Bank 6:		3.3V
 --					Bank 7:		3.3V
 --					Bank 8:		3.3V
 -- GND           : Dedicated ground pin. Dedicated GND pins MUST be connected to GND.
 --					It can also be used to report unused dedicated pins. The connection
 --					on the board for unused dedicated pins depends on whether this will
 --					be used in a future design. One example is device migration. When
 --					using device migration, refer to the device pin-tables. If it is a
 --					GND pin in the pin table or if it will not be used in a future design
 --					for another purpose the it MUST be connected to GND. If it is an unused
 --					dedicated pin, then it can be connected to a valid signal on the board
 --					(low, high, or toggling) if that signal is required for a different
 --					revision of the design.
 -- GND+          : Unused input pin. It can also be used to report unused dual-purpose pins.
 --					This pin should be connected to GND. It may also be connected  to a
 --					valid signal  on the board  (low, high, or toggling)  if that signal
 --					is required for a different revision of the design.
 -- GND*          : Unused  I/O  pin. Connect each pin marked GND* directly to GND
 --           	    or leave it unconnected.
 -- RESERVED      : Unused I/O pin, which MUST be left unconnected.
 -- RESERVED_INPUT    : Pin is tri-stated and should be connected to the board.
 -- RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP    : Pin is tri-stated with internal weak pull-up resistor.
 -- RESERVED_INPUT_WITH_BUS_HOLD       : Pin is tri-stated with bus-hold circuitry.
 -- RESERVED_OUTPUT_DRIVEN_HIGH        : Pin is output driven high.
 ---------------------------------------------------------------------------------



 ---------------------------------------------------------------------------------
 -- Pin directions (input, output or bidir) are based on device operating in user mode.
 ---------------------------------------------------------------------------------

Quartus II 64-Bit Version 13.0.0 Build 156 04/24/2013 SJ Full Version
CHIP  "fpga_boot"  ASSIGNED TO AN: EP4CE75F29C8

Pin Name/Usage               : Location  : Dir.   : I/O Standard      : Voltage : I/O Bank  : User Assignment
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VCCIO8                       : A2        : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A3        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A4        :        :                   :         : 8         :                
VCCIO8                       : A5        : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A6        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A7        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A8        :        :                   :         : 8         :                
VCCIO8                       : A9        : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A10       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A11       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A12       :        :                   :         : 8         :                
VCCIO8                       : A13       : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
GND+                         : A14       :        :                   :         : 8         :                
GND+                         : A15       :        :                   :         : 7         :                
VCCIO7                       : A16       : power  :                   : 3.3V    : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A18       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A19       :        :                   :         : 7         :                
VCCIO7                       : A20       : power  :                   : 3.3V    : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A21       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A22       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A23       :        :                   :         : 7         :                
VCCIO7                       : A24       : power  :                   : 3.3V    : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A25       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A26       :        :                   :         : 7         :                
VCCIO7                       : A27       : power  :                   : 3.3V    : 7         :                
VCCIO2                       : AA1       : power  :                   : 3.3V    : 2         :                
GND                          : AA2       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA3       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA4       :        :                   :         : 2         :                
NC                           : AA5       :        :                   :         :           :                
NC                           : AA6       :        :                   :         :           :                
NC                           : AA7       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA8       :        :                   :         : 3         :                
GNDA1                        : AA9       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA10      :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : AA11      : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
NC                           : AA12      :        :                   :         :           :                
NC                           : AA13      :        :                   :         :           :                
NC                           : AA14      :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA15      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA16      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA17      :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : AA18      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
NC                           : AA19      :        :                   :         :           :                
GNDA4                        : AA20      : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : AA21      :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA22      :        :                   :         : 5         :                
NC                           : AA23      :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA24      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA25      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA26      :        :                   :         : 5         :                
GND                          : AA27      : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO5                       : AA28      : power  :                   : 3.3V    : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB1       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB2       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB3       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB4       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB5       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB6       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB7       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB8       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB9       :        :                   :         : 3         :                
NC                           : AB10      :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB11      :        :                   :         : 3         :                
NC                           : AB12      :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB13      :        :                   :         : 3         :                
NC                           : AB14      :        :                   :         :           :                
NC                           : AB15      :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB16      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB17      :        :                   :         : 4         :                
NC                           : AB18      :        :                   :         :           :                
NC                           : AB19      :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB20      :        :                   :         : 4         :                
NC                           : AB21      :        :                   :         :           :                
NC                           : AB22      :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB23      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB24      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB25      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB26      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB27      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB28      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC1       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC2       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC3       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC4       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC5       :        :                   :         : 2         :                
GND                          : AC6       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC7       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC8       :        :                   :         : 3         :                
GND                          : AC9       : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : AC10      :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC11      :        :                   :         : 3         :                
NC                           : AC12      :        :                   :         :           :                
GND                          : AC13      : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : AC14      :        :                   :         :           :                
GPIO9_0                      : AC15      : output : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : N              
GND                          : AC16      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC17      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC18      :        :                   :         : 4         :                
NC                           : AC19      :        :                   :         :           :                
GND                          : AC20      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC21      :        :                   :         : 4         :                
NC                           : AC22      :        :                   :         :           :                
GND                          : AC23      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC24      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC25      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC26      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC27      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AC28      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD1       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD2       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD3       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD4       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD5       :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : AD6       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD7       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD8       :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : AD9       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD10      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD11      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD12      :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : AD13      : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
NC                           : AD14      :        :                   :         :           :                
GPIO9_2                      : AD15      : output : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : N              
VCCIO4                       : AD16      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD17      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD18      :        :                   :         : 4         :                
NC                           : AD19      :        :                   :         :           :                
VCCIO4                       : AD20      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD21      :        :                   :         : 4         :                
NC                           : AD22      :        :                   :         :           :                
VCCIO4                       : AD23      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD24      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD25      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD26      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD27      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AD28      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE1       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE2       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE3       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE4       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE5       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE6       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE7       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE8       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE9       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE10      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE11      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE12      :        :                   :         : 3         :                
GPIO3_0                      : AE13      : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : N              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE14      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE15      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE16      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE17      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE18      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE19      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE20      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE21      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE22      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE23      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE24      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE25      :        :                   :         : 4         :                
NC                           : AE26      :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE27      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AE28      :        :                   :         : 5         :                
GND                          : AF1       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF2       :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF3       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF4       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF5       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF6       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF7       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF8       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF9       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF10      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF11      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF12      :        :                   :         : 3         :                
PIN_OSC                      : AF13      : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : N              
GPIO6_0                      : AF14      : output : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : N              
GPIO9_1                      : AF15      : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : N              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF16      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF17      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF18      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF19      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF20      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF21      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF22      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF23      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF24      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF25      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF26      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AF27      :        :                   :         : 5         :                
GND                          : AF28      : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO2                       : AG1       : power  :                   : 3.3V    : 2         :                
GND                          : AG2       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG3       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG4       :        :                   :         : 3         :                
GND                          : AG5       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG6       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG7       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG8       :        :                   :         : 3         :                
GND                          : AG9       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG10      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG11      :        :                   :         : 3         :                
GPIO6_2                      : AG12      : output : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : N              
GND                          : AG13      : gnd    :                   :         :           :                
GND+                         : AG14      :        :                   :         : 3         :                
GND+                         : AG15      :        :                   :         : 4         :                
GND                          : AG16      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG17      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG18      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG19      :        :                   :         : 4         :                
GND                          : AG20      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG21      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG22      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG23      :        :                   :         : 4         :                
GND                          : AG24      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG25      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AG26      :        :                   :         : 4         :                
GND                          : AG27      : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO5                       : AG28      : power  :                   : 3.3V    : 5         :                
VCCIO3                       : AH2       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH3       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH4       :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : AH5       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH6       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH7       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH8       :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : AH9       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH10      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH11      :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH12      :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : AH13      : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
GND+                         : AH14      :        :                   :         : 3         :                
GND+                         : AH15      :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : AH16      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH17      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH18      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH19      :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : AH20      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH21      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH22      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH23      :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : AH24      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH25      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AH26      :        :                   :         : 4         :                
VCCIO4                       : AH27      : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
VCCIO1                       : B1        : power  :                   : 3.3V    : 1         :                
GND                          : B2        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B3        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B4        :        :                   :         : 8         :                
GND                          : B5        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B6        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B7        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B8        :        :                   :         : 8         :                
GND                          : B9        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B10       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B11       :        :                   :         : 8         :                
GND                          : B12       : gnd    :                   :         :           :                
GND                          : B13       : gnd    :                   :         :           :                
GND+                         : B14       :        :                   :         : 8         :                
GND+                         : B15       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : B16       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B18       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B19       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : B20       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B21       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B22       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B23       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : B24       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B25       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B26       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : B27       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO6                       : B28       : power  :                   : 3.3V    : 6         :                
GND                          : C1        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C2        :        :                   :         : 1         :                
NC                           : C3        :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C4        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C5        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C6        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C7        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C8        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C9        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C10       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C11       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C12       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C13       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C14       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C15       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C16       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C18       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C19       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C20       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C21       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C22       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C23       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C24       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C25       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C26       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C27       :        :                   :         : 6         :                
GND                          : C28       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D1        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D2        :        :                   :         : 1         :                
GND                          : D3        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D4        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D5        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D6        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D7        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D8        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D9        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D10       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D11       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D12       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D13       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D14       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D15       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D16       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D18       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D19       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D20       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D21       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D22       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D23       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D24       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D25       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D26       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D27       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D28       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E1        :        :                   :         : 1         :                
~ALTERA_FLASH_nCE_nCSO~ / RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E2        : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 1         : N              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E4        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E5        :        :                   :         : 8         :                
VCCIO8                       : E6        : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E7        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E8        :        :                   :         : 8         :                
VCCIO8                       : E9        : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E10       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E11       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E12       :        :                   :         : 8         :                
VCCIO8                       : E13       : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E14       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E15       :        :                   :         : 7         :                
VCCIO7                       : E16       : power  :                   : 3.3V    : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E18       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E19       :        :                   :         : 7         :                
VCCIO7                       : E20       : power  :                   : 3.3V    : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E21       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E22       :        :                   :         : 7         :                
VCCIO7                       : E23       : power  :                   : 3.3V    : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E24       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E25       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E26       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E27       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E28       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F1        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F2        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F3        :        :                   :         : 1         :                
~ALTERA_ASDO_DATA1~ / RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F4        : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 1         : N              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F5        :        :                   :         : 1         :                
GND                          : F6        : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : F7        :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F8        :        :                   :         : 8         :                
GND                          : F9        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F10       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F11       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F12       :        :                   :         : 8         :                
GND                          : F13       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F14       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F15       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : F16       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F18       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F19       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : F20       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F21       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F22       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : F23       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F24       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F25       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F26       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F27       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F28       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G1        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G2        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G4        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G5        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G6        :        :                   :         : 1         :                
NC                           : G7        :        :                   :         :           :                
NC                           : G8        :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G9        :        :                   :         : 8         :                
NC                           : G10       :        :                   :         :           :                
NC                           : G11       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G12       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G13       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G14       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G15       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G16       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G18       :        :                   :         : 7         :                
NC                           : G19       :        :                   :         :           :                
NC                           : G20       :        :                   :         :           :                
NC                           : G21       :        :                   :         :           :                
NC                           : G22       :        :                   :         :           :                
NC                           : G23       :        :                   :         :           :                
NC                           : G24       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G25       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G26       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G27       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G28       :        :                   :         : 6         :                
VCCIO1                       : H1        : power  :                   : 3.3V    : 1         :                
GND                          : H2        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H4        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H5        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H6        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H7        :        :                   :         : 1         :                
NC                           : H8        :        :                   :         :           :                
GNDA3                        : H9        : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : H10       :        :                   :         :           :                
VCCIO8                       : H11       : power  :                   : 3.3V    : 8         :                
NC                           : H12       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H13       :        :                   :         : 8         :                
NC                           : H14       :        :                   :         :           :                
NC                           : H15       :        :                   :         :           :                
NC                           : H16       :        :                   :         :           :                
NC                           : H17       :        :                   :         :           :                
VCCIO7                       : H18       : power  :                   : 3.3V    : 7         :                
NC                           : H19       :        :                   :         :           :                
GNDA2                        : H20       : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : H21       :        :                   :         :           :                
NC                           : H22       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H23       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H24       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H25       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H26       :        :                   :         : 6         :                
GND                          : H27       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO6                       : H28       : power  :                   : 3.3V    : 6         :                
PIN_HSE                      : J1        : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 1         : N              
GND                          : J2        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J4        :        :                   :         : 1         :                
NC                           : J5        :        :                   :         :           :                
NC                           : J6        :        :                   :         :           :                
NC                           : J7        :        :                   :         :           :                
VCCA3                        : J8        : power  :                   : 2.5V    :           :                
VCCD_PLL3                    : J9        : power  :                   : 1.2V    :           :                
NC                           : J10       :        :                   :         :           :                
GND                          : J11       : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : J12       :        :                   :         :           :                
NC                           : J13       :        :                   :         :           :                
NC                           : J14       :        :                   :         :           :                
NC                           : J15       :        :                   :         :           :                
NC                           : J16       :        :                   :         :           :                
NC                           : J17       :        :                   :         :           :                
GND                          : J18       : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : J19       :        :                   :         :           :                
VCCD_PLL2                    : J20       : power  :                   : 1.2V    :           :                
VCCA2                        : J21       : power  :                   : 2.5V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J22       :        :                   :         : 6         :                
NC                           : J23       :        :                   :         :           :                
NC                           : J24       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J25       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J26       :        :                   :         : 6         :                
GND+                         : J27       :        :                   :         : 6         :                
GND+                         : J28       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K1        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K2        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K4        :        :                   :         : 1         :                
VCCIO1                       : K5        : power  :                   : 3.3V    : 1         :                
GND                          : K6        : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : K7        :        :                   :         :           :                
NC                           : K8        :        :                   :         :           :                
VCCINT                       : K9        : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : K10       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : K11       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : K12       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : K13       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : K14       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : K15       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : K16       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : K17       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : K18       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : K19       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : K20       : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : K21       :        :                   :         :           :                
NC                           : K22       :        :                   :         :           :                
GND                          : K23       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO6                       : K24       : power  :                   : 3.3V    : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K25       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K26       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K27       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K28       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L1        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L2        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L4        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L5        :        :                   :         : 1         :                
NC                           : L6        :        :                   :         :           :                
NC                           : L7        :        :                   :         :           :                
NC                           : L8        :        :                   :         :           :                
GND                          : L9        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : L10       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : L11       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : L12       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : L13       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : L14       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : L15       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : L16       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : L17       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : L18       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : L19       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : L20       : power  :                   : 1.2V    :           :                
NC                           : L21       :        :                   :         :           :                
NC                           : L22       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L23       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L24       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L25       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L26       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L27       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L28       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M1        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M2        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M4        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M5        :        :                   :         : 1         :                
nSTATUS                      : M6        :        :                   :         : 1         :                
NC                           : M7        :        :                   :         :           :                
NC                           : M8        :        :                   :         :           :                
VCCINT                       : M9        : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : M10       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : M11       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : M12       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : M13       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : M14       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : M15       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : M16       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : M17       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : M18       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : M19       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : M20       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M21       :        :                   :         : 6         :                
MSEL2                        : M22       :        :                   :         : 6         :                
NC                           : M23       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M24       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M25       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M26       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M27       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M28       :        :                   :         : 6         :                
VCCIO1                       : N1        : power  :                   : 3.3V    : 1         :                
GND                          : N2        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N3        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N4        :        :                   :         : 1         :                
VCCIO1                       : N5        : power  :                   : 3.3V    : 1         :                
GND                          : N6        : gnd    :                   :         :           :                
~ALTERA_DATA0~ / RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N7        : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 1         : N              
NC                           : N8        :        :                   :         :           :                
GND                          : N9        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : N10       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : N11       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : N12       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : N13       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : N14       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : N15       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : N16       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : N17       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : N18       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : N19       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : N20       : power  :                   : 1.2V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N21       :        :                   :         : 6         :                
MSEL0                        : N22       :        :                   :         : 6         :                
GND                          : N23       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO6                       : N24       : power  :                   : 3.3V    : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N25       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N26       :        :                   :         : 6         :                
GND                          : N27       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO6                       : N28       : power  :                   : 3.3V    : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P1        :        :                   :         : 1         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P2        :        :                   :         : 1         :                
~ALTERA_DCLK~                : P3        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 1         : N              
nCONFIG                      : P4        :        :                   :         : 1         :                
TCK                          : P5        : input  :                   :         : 1         :                
TDO                          : P6        : output :                   :         : 1         :                
TDI                          : P7        : input  :                   :         : 1         :                
TMS                          : P8        : input  :                   :         : 1         :                
VCCINT                       : P9        : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : P10       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : P11       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : P12       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : P13       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : P14       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : P15       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : P16       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : P17       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : P18       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : P19       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : P20       : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : P21       :        :                   :         :           :                
MSEL3                        : P22       :        :                   :         : 6         :                
MSEL1                        : P23       :        :                   :         : 6         :                
CONF_DONE                    : P24       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P25       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P26       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P27       :        :                   :         : 6         :                
~ALTERA_nCEO~ / RESERVED_OUTPUT_OPEN_DRAIN : P28       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 6         : N              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R1        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R2        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R4        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R5        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R6        :        :                   :         : 2         :                
NC                           : R7        :        :                   :         :           :                
nCE                          : R8        :        :                   :         : 1         :                
GND                          : R9        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : R10       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : R11       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : R12       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : R13       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : R14       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : R15       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : R16       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : R17       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : R18       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : R19       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : R20       : power  :                   : 1.2V    :           :                
NC                           : R21       :        :                   :         :           :                
NC                           : R22       :        :                   :         :           :                
NC                           : R23       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R24       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R25       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R26       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R27       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R28       :        :                   :         : 5         :                
VCCIO2                       : T1        : power  :                   : 3.3V    : 2         :                
GND                          : T2        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T4        :        :                   :         : 2         :                
VCCIO2                       : T5        : power  :                   : 3.3V    : 2         :                
GND                          : T6        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T7        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T8        :        :                   :         : 2         :                
VCCINT                       : T9        : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : T10       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : T11       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : T12       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : T13       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : T14       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : T15       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : T16       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : T17       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : T18       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : T19       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : T20       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T21       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T22       :        :                   :         : 5         :                
GND                          : T23       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO5                       : T24       : power  :                   : 3.3V    : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T25       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T26       :        :                   :         : 5         :                
GND                          : T27       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO5                       : T28       : power  :                   : 3.3V    : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U1        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U2        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U4        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U5        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U6        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U7        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U8        :        :                   :         : 2         :                
GND                          : U9        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : U10       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : U11       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : U12       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : U13       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : U14       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : U15       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : U16       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : U17       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : U18       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : U19       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : U20       : power  :                   : 1.2V    :           :                
NC                           : U21       :        :                   :         :           :                
NC                           : U22       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U23       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U24       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U25       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U26       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U27       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U28       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V1        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V2        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V4        :        :                   :         : 2         :                
NC                           : V5        :        :                   :         :           :                
NC                           : V6        :        :                   :         :           :                
NC                           : V7        :        :                   :         :           :                
NC                           : V8        :        :                   :         :           :                
VCCINT                       : V9        : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : V10       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : V11       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : V12       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : V13       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : V14       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : V15       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : V16       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : V17       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : V18       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : V19       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : V20       : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : V21       :        :                   :         :           :                
NC                           : V22       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V23       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V24       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V25       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V26       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V27       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V28       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W1        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W2        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W3        :        :                   :         : 2         :                
NC                           : W4        :        :                   :         :           :                
VCCIO2                       : W5        : power  :                   : 3.3V    : 2         :                
GND                          : W6        : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : W7        :        :                   :         :           :                
NC                           : W8        :        :                   :         :           :                
GND                          : W9        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : W10       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : W11       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : W12       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : W13       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : W14       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : W15       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : W16       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : W17       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : W18       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : W19       : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : W20       : power  :                   : 1.2V    :           :                
NC                           : W21       :        :                   :         :           :                
NC                           : W22       :        :                   :         :           :                
GND                          : W23       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO5                       : W24       : power  :                   : 3.3V    : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W25       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W26       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W27       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W28       :        :                   :         : 5         :                
GND+                         : Y1        :        :                   :         : 2         :                
PIN_HSI                      : Y2        : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 2         : N              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y4        :        :                   :         : 2         :                
NC                           : Y5        :        :                   :         :           :                
NC                           : Y6        :        :                   :         :           :                
NC                           : Y7        :        :                   :         :           :                
VCCA1                        : Y8        : power  :                   : 2.5V    :           :                
VCCD_PLL1                    : Y9        : power  :                   : 1.2V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y10       :        :                   :         : 3         :                
GND                          : Y11       : gnd    :                   :         :           :                
NC                           : Y12       :        :                   :         :           :                
NC                           : Y13       :        :                   :         :           :                
NC                           : Y14       :        :                   :         :           :                
NC                           : Y15       :        :                   :         :           :                
NC                           : Y16       :        :                   :         :           :                
NC                           : Y17       :        :                   :         :           :                
GND                          : Y18       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y19       :        :                   :         : 4         :                
VCCD_PLL4                    : Y20       : power  :                   : 1.2V    :           :                
VCCA4                        : Y21       : power  :                   : 2.5V    :           :                
NC                           : Y22       :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y23       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y24       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y25       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y26       :        :                   :         : 5         :                
GND+                         : Y27       :        :                   :         : 5         :                
GND+                         : Y28       :        :                   :         : 5         :                
