[GuiMigrateSetupPage]
design=fpga_boot
device=AGRV2KL100
flowInline=force

[GuiMigrateRunPage]
fitting=1
fitter=5
effort=2
skew=2
isMC=false
count=
jobs=
seed=
retry=0
holdx=0
skope=0
preset=0
adjust=0
target=0
tuning=0
corner=0
flow=0
orgPlace=false
quartusSdc=true
probeForce=false
probeState=@ByteArray(\0\0\0\xff\0\0\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\x1\0\0\0\x2\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\x2i\0\0\0\x2\0\x1\x1\x1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0}\0\0\0K\0\0\0\x4\0\0\0\0\0\0\0\x2\0\0\x1\xc2\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\0\xa7\0\0\0\x1\0\0\0\0\0\0\x3\xe8\0\0\0\0})
probeCount=5
probe0From=
probe0Pad=
probe1From=
probe1Pad=
probe2From=
probe2Pad=
probe3From=
probe3Pad=
probe4From=
probe4Pad=

[MainWindow]
recentFile.0=
